**Rozbiórka budynków młyna usytuowanego na działce nr ewid. 91/21 w m. Jaszczów**

**gm. Milejów**

Przedmiar robót

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Poszcz. | Razem |
| **1** |  | **Rozebranie pokrycia** | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0508-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku | m2 | 129,920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 129,920 |
| 2 d.1 | KNR 4-04 0403-08 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – krokwie i łaty | m | 330,050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 330,050 |
| **2** |  | **Rozebranie konstrukcji drewnianych** | | | |
| 3 d.2 | KNR 4-04 0405-01 | Rozebranie drewnianych podłóg ślepych | m2 | 250,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250,800 |
| 4 d.2 | KNR 4-04 0404-07 | Rozebranie desek nieotynkowanych ścian | m2 | 279,350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 279,350 |
| 5 d.2 | KNR 4-04 0406-05 | Rozebranie belek stropowych i słupów pionowych, rygli i wsporników | m2 | 884,040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 884,040 |
| 6 d.2 | KNR 4-04 0405-01 | Rozebranie drewnianych podłóg ślepych | m2 | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | j.m. | Ilość |
|  | **Rozebranie piwnicy w budynku głównym oraz budynku murowanego** | | |
| 1 | Objętość murów z piwnicy w budynku głównym | m3 | 24,30 |
| 2 | Objętość murów w budynku murowanym | m3 | 15,21 |
| 3 | Wywiezienie gruzu | m3 | 39,51 |